|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 mini | VCC | 5V | 0.96 OLED SPI |
| GND | G |
| RES | D0 |
| DC | D2 |
| SCL | D5 |
| SDA | D7 |